VPRAŠANJA - ODGOVORI

Za katere granulacije zasipnega agregata gre pri postavki 2,5? Ali gre za izkopan material? ODGOVOR: TAMPON 0-16mm

-          Iz popisa del za kamnito zložbo nismo zasledili količine opaža in betona za venec na vrhu kamnite zložbe v katerega se vgradi zaščitna ograja? ODGOVOR: PRI PRIPRAVI PONUDBE DODATNO UPOŠTEVAJTE:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Izdelava, dobava in vgadnja armature komplet z vsemi potrebnimi prenosi in pomožnimi deli (RA500). RA armatura iz bet. železa do fi 12mm (krona zidu) | kg | 320.0 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| 2.15 | Dobava in vradnja betona v armirane konstrukcije (krona zidu) - črpni beton C25/30. (32.4 x 0.2 x 0.5) | m3 | 3.2 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| 2.16 | Ročno čiščenje stikov in fugiranje s cementno malto (kamiti zid) | kpl | 1.0 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| 2.17 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža za AB krono zidu do višine 25 cm | m1 | 32.4 |  |  |

-          V popisu del pod postavko 3,9 ni navedenega tipa travnih plošč na parkiriču. Iz tehničnega poročila pa je razvidno, da so le te betonske izvedbe (npr. 60×40×8 cm). Iz popisa tudi ni razvidna zapolnitev le teh (npr. humus in zatravitev) in kje se upošteva strošek polnila? ODGOVOR: V CENI UPOŠTEVAJTE POLNILO - HUMUS IN ZATRAVITEV.

-          Iz postavke 4,2 ni mogoče razbrati ali bo potrebno vgraditi PVC, PE, ali PP kanalizacijskih cevi, kajti vse tri so izdelane iz umetne mase? Podati je potrebno tudi togost cevi (SN4, SN8, SN10,…) ODGOVOR: PE SN8

-          V sklopu 6.VODOVOD ni podanih količin kdaj in kdo bo izvajal ta dela, saj vodovod potek pod predvidenim parkiriščem? ODGOVOR: VODOVOD JE ŽE IZVEDEN V FAZI 1

-          Za postavko 7,5 Zaščitna ograja iz jeklenih cevi, Vas prosimo za skico ali načrt, saj je težko korektno oceniti. ODGOVOR: SKICA JE V PRILOGI