**Projektna naloga za izdelavo tehnične dokumentacije**

za sanacijo plazu LC200181 Rečica-Slivno-Šmohor površine cca 20x5m in cestišča na območju plazu v dolžini cca.30m.

**Opis obstoječega stanja**

Sanacija plazu in posledično obnova cestišča je predvidena na območju asfaltne ceste na relaciji Rečica-Slivno-Šmohor, parcela št. 1290, K.O. Rečica. Cesta poteka po gričevnatem terenu. Zaradi plazovitega območja je cesta popokana in nestabilna. Odvodnjavanje je zaradi plazov poškodovano in neprimerno.

**Smernice:**

V skladu s »**Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah«** je potrebno izdelati tehnično dokumentacijo na fazi izvedbenega načrta za obnovo obravnavanega cestnega odseka z vključeno sanacijo plazišča v izmerah 20x5m.

Obnova ceste na območju plazu se predvidi v asfaltni izvedbi

Dolžina obnove ceste: cca.30 m

Potrebno je predvideti odvodnjavanje z jaški in prečnimi prepusti. Po celotni dolžini je potrebno predvideti drenažo. Na plazovitih in zamočvirjenih območjih je potrebno cesto ustrezno stabilizirati (proti erozijska obloga brežine, podporni zidovi,…). Izvede se sanacija oz. zamenjava tampona.

V skladu s pravilnikom se predvidijo cestne varnostne ograje.

Predvidi se zaščita in morebitna potrebna prestavitev obstoječih infrastrukturnih vodov.

Predmet ponudbe je načrt sanacije plazu in cestišča.

**Sestavni del ponudbe:**

- Geodetski posnetek s certifikatom za potrebe projektiranja

- Izdelava izvedbenega načrta za izvedbo za sanacijo plazu z izdelavo geološkega in geomehanskega poročila, obdelavo gradbene situacije, prečnih, vzdolžnih in karakterističnih profilov ter odvodnjavanja. Izdelava tehničnega poročila, stabilnostne analize, popis del in predračunskega elaborata

- Elaborat predvidenih podnebnih sprememb

**Vsebina tehnične dokumentacije:**

a. splošni podatki

b. tehnični opis trase

c. tehnologija in pogoji gradnje

d. popisi del za razpis in projektantski predračun

popisi del in projektantski predračun naj vsebujejo nepredvidena dela po predhodni

potrditvi investitorja in izdelavo PID dokumentacije ter stroške prometnih zapor v času

gradnje

e. grafične priloge: gradbeno/prometna situacija, vzdolžni prerez, prečni prerezi, karakteristični prerezi, situacija odvodnjavanja, situacija posegov v prostor

Izdelovalec mora pridobiti projektne pogoje in mnenja nosilcev urejanja prostora ter vse zahteve vnesti v popise.

Sestavni del ponudbe je tudi situacija posegov v zemljišča z navedbo lastnikov in z navedbo parcel, katere so na območju posega.

**Rok za izdelavo projektne dokumentacije:**

Rok za izdelavo projektne dokumentacije je 30dni od podpisa pogodbe.

**Oblika in predaja projektne dokumentacije:**

Projektna dokumentacija mora biti izdelana in predana naročniku v treh izvodih v fizični obliki,

s priloženo pozitivno recenzijo s strani DTP.

Podloge morajo biti skladne s veljavno zakonodajo in predane poleg papirne oblike tudi na CD-ju v odprti verziji.

Priloga:

Območje obdelave:

